Informace k vyplnění zpráv DÚF při zohlednění sdílení elektřiny a flexibility
Tento dokument shrnuje základní principy vyplňování zpráv DÚF v návaznosti na rozšíření šablony CDSIDIS o položky související se sdílením elektřiny a poskytováním flexibility.
Přehled typů zpráv DÚF
V praxi se rozlišují tři základní oblasti použití zpráv DÚF pro odběrná místa:
· bez sdílení a flexibility,
· se zohledněním sdílení elektřiny,
· se zohledněním poskytované flexibility.
Uvedené oblasti se mohou týkat jak odběrných míst mimo hladinu nízkého napětí, tak odběrných míst na hladině nízkého napětí. Z tohoto důvodu jsou dále rozlišeny varianty DUFVO a DUFMO.
Základní princip plnění nových položek
Se zavedením sdílení elektřiny a flexibility byly do šablony CDSIDIS doplněny nové nepovinné atributy (viz tabulky níže). Tyto atributy slouží k předávání hodnot celkového odběru pro vyúčtování dodávky elektřiny po zohlednění příslušné služby. Z pohledu XSD šablon jde o nepovinné položky. Jejich vyplnění je však relevantní v případech, kdy má být ve zprávě DÚF předána hodnota odběru upravená o sdílenou elektřinu nebo o poskytnutou flexibilitu. Provozovatel distribuční soustavy vyplňuje příslušné položky podle toho, jaká služba je u daného odběrného nebo předávacího místa pro dané období relevantní.
Základní principy kontroly vyplnění DUF 
Základní kontroly vyplnění DUF týkající se nových atributů jsou následující:
· DUF musí mít vyplněn alespoň jeden z těchto atributů:
· qty (bez sdílení a flexibility) nebo, 
· qty-ash (se sdílením) nebo, 
· qty-flex (s flexibilitou),
· Navíc je možné vyplnit i hodnotu qty-flexash, která bude prozatím sloužit jako informativní hodnota,
· Pokud bude vyplněna pouze hodnota qty-flexash, nebude DUF přijat.
Nové položky pro zohlednění sdílení elektřiny
DUFVO – odběrná místa mimo hladinu NN
[bookmark: _Toc176343487][bookmark: _Toc164159263]Ve zprávě DUFVO je pro zohlednění sdílení elektřiny doplněn nový nepovinný atribut qty-ash. Tento atribut slouží pro uvedení celkového odběru pro vyúčtování dodávky elektřiny po zohlednění sdílené elektřiny.
	Název atributu
	Popis
	Struktura

	qty-ash
	Celkový odběr pro vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny.
	qty_type_2


Hodnota se uvádí v kWh, s přesností podle příslušné struktury šablony.
DUFMO – odběrná místa na hladině NN
Ve zprávě DUFMO jsou pro zohlednění sdílení elektřiny doplněny dva nepovinné atributy: qty-ashvt a qty-ashnt. Tyto atributy slouží pro rozdělení hodnoty odběru se zohledněním sdílení elektřiny na vysoký a nízký tarif.
	Název atributu
	Popis
	Struktura

	qty-ashvt
	Celkový odběr pro vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny ve vysokém tarifu.
	qty_type_2

	qty-ashnt
	Celkový odběr pro vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny v nízkém tarifu.
	qty_type_2



Určení hodnoty odběru při zohlednění sdílení elektřiny
[bookmark: _Toc1656791832]V případě jednotarifního odběru provozovatel distribuční soustavy určí hodnotu qty-ash jako sumu hodnot profilu S12 na daném EAN za příslušné období.
[bookmark: _Toc1039741039]V případě vícetarifního odběru provozovatel distribuční soustavy rozdělí profil S12 získaný ze systému OTE do vysokého a nízkého tarifu podle časů spínání tarifů.
Nové položky pro zohlednění flexibility
DUFVO – odběrná místa mimo hladinu NN
Ve zprávě DUFVO je pro zohlednění poskytované flexibility doplněn nový nepovinný atribut qty-flex. Tento atribut slouží pro uvedení celkového odběru pro vyúčtování dodávky elektřiny po zohlednění poskytnuté flexibility.
	[bookmark: _Toc2001642376]Název atributu
	Popis
	Struktura

	qty-flex
	Celkový odběr pro vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním poskytnuté flexibility.
	qty_type_2



DUFMO – odběrná místa na hladině NN
Ve zprávě DUFMO jsou pro zohlednění poskytované flexibility doplněny dva nepovinné atributy: qty-flexVT a qty-flexNT. Tyto atributy slouží pro rozdělení hodnoty odběru se zohledněním flexibility na vysoký a nízký tarif.
	Název atributu
	Popis
	Struktura

	qty-flexVT
	Celkový odběr pro vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním poskytnuté flexibility ve vysokém tarifu.
	qty_type_2

	qty-flexNT
	Celkový odběr pro vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním poskytnuté flexibility v nízkém tarifu.
	qty_type_2



Určení hodnoty odběru při zohlednění flexibility
V případě jednotarifního odběru provozovatel distribuční soustavy určí hodnotu qty-flex jako sumu hodnot profilu FL12 na daném EAN za příslušné období.
[bookmark: _Toc1375181225]V případě vícetarifního odběru provozovatel distribuční soustavy rozdělí profil FL12 získaný ze systému OTE do vysokého a nízkého tarifu podle časů spínání tarifů.
Připravené položky pro budoucí souběh sdílení a flexibility
Pro budoucí využití jsou v šabloně připraveny také atributy určené pro situaci, kdy by bylo možné u jednoho odběrného nebo předávacího místa zohlednit sdílení elektřiny i poskytovanou flexibilitu současně.
Jedná se o tyto atributy:
	Název atributu
	Popis

	qty-flexash
	Celkový odběr pro vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny a poskytnuté flexibility.

	qty-flexashVT
	Celkový odběr pro vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny a poskytnuté flexibility ve vysokém tarifu.

	qty-flexashNT
	Celkový odběr pro vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny a poskytnuté flexibility v nízkém tarifu.


V aktuálním procesním nastavení se však nepředpokládá souběžné poskytování sdílení elektřiny a flexibility na jednom místě. Pokud je tedy u odběrného nebo předávacího místa poskytována jedna z těchto služeb, v DÚF se pro druhou službu uvádějí nulové hodnoty, případně se příslušná položka pro druhou službu v DUFu vůbec neuvádí. 
Pokud PDS ve zprávě DÚF vyplní některý z připravených atributů pro budoucí souběh sdílení a flexibility, systém OTE tento údaj přijme a následně jej předá příslušnému obchodníkovi a SZ. Odpovědnost za kontrolu toho, které informace jsou do zprávy DÚF vyplněny, nese PDS.

