1. Změna počtu desetinných míst v šabloně CDSIDIS určené pro DUFVO a DUFMO
V šabloně CDSIDIS pro příjem DUF byly provedeny změny spočívající v omezení počtu přijímaných desetinných míst tak, aby desetinná místa ve zprávě odpovídala počtu desetinných míst ukládaných v databázi CS OTE. V příloženém excel souboru je uvedena redukce desetinných míst v šabloně. Šablona CDSIDIS je aktuálně vyvěšena na veřejných webových stránkách OTE v sekci dokumentace->dokumentace elektřina.
Excel s informací o redukci počtu desetinných míst v šabloně je na tomto odkaze: http://www.ote-cr.cz/dokumentace/dokumentace-elektrina/files_dokumentace/dufvoamoverze2017final.xlsx

2. Odhad roční spotřeby u deaktivovaných OPM
Pokud bude u OPM v CS OTE registrován nenulový odhad roční spotřeby (dále jen ORS), do výpočtu vyhodnocení odchylek či clearingu bude za období, kdy se OPM bude nacházet ve statusu „odpojení“, „deaktivace“ či „bez elektroměru“, vstupovat nulový ORS. Tím bude zajištěno, že odhad spotřeby vstupující do vyhodnocení odchylek či clearingu za dané období (kdy je OPM odpojeno, deaktivováno či bez elektroměru) bude nulový.
V této souvislosti dojde v CS OTE i k následujícím změnám:
1. [bookmark: _GoBack]V případě změny statusu OPM z „aktivní“ na jiný status než „aktivní“ již nebude nulován ORS na OPM s typem měření C, tzn. původní nenulový ORS zůstane u OPM i nadále registrován, nebude však vstupovat do výpočtu odchylek či clearingu.
1. V případě aktivace/opětovného připojení nebude nastavován předchozí ORS. 
1. bude povoleno zasílat zprávu msgcode 125 (zaslání ORS) na odpojená/deaktivovaná/bez elektroměru OPM.

3. Úprava zpráv týkajících se předávání informace o odhadu roční spotřeby
Pokud PDS provede v CS OTE aktualizaci ORS, informace o aktualizaci ORS bude dodavateli/SZ zasílána následovně:
1. V případě, že bude OPM ve statusu „aktivní“ a dojde ke změně ORS, dodavateli/SZ bude z CS OTE zaslána msgcode 238 s hodnotou ORS, tak jak ji uvedl PDS
1. V případě, že bude OPM ve statusu „odpojeno“, „deaktivace“ nebo „bez elektroměru“ a dojde ke změně ORS, dodavateli/SZ bude z CS OTE zaslána msgcode 238 s hodnotou ORS, tak jak ji uvedl PDS (tato hodnota ORS však nebude vstupovat do vyhodnocení odchylek či clearingu !!!) + zároveň bude dodavateli/SZ z CS OTE zaslána zpráva msgcode 316 s informací o tom, jaký ORS vstupoval do výpočtu odchylek a clearingu (pokud bude OPM odpojeno, bude msgcode 316 vracet nulovou hodnotu ORS, i když u OPM bude (v období odpojení OPM v CS OTE) evidována distributorem zaslaná nenulová hodnota). 
1. Bude vytvořen nový dotaz na hodnoty ORS „Hodnoty ORS vstupující do výpočtu odchylek a clearingu“ s msgcode 314 a odpověďmi msgcode 315 (response) a msgcode 316 (data). Tento dotaz bude vracet informaci o tom, jaký ORS vstupoval do výpočtu odchylek a clearingu, pokud bude OPM ve statusu „odpojeno“, „deaktivace“ nebo „bez elektroměru“.
1. Stávající dotaz msgcode 134 „POŽADAVEK NA ODHAD ROČNÍ SPOTŘEBY“ bude prostřednictvím odpovědi msgcode 238 vracet ORS v současné podobě, tzn. bude vracet hodnotu ORS tak, jak ji uvedl PDS. Tzn. při OPM odpojeném/deaktivovaném/bez elektroměru může být prostřednictvím msgcode 238 vrácena hodnota, která nebude vstupovat do vyhodnocení odchylek či clearingu . Viz ad b).

