Kontrola spočtených dat provozovatelem LDS
Po výpočtu měsíční agregace (6.pracovní den ráno a 8. Pracovní den ráno) je možné provést kontrolu zaslaných dat proti sumárním hodnotám spočítaným v systému CS OTE v procesu měsíčního vyhodnocování odchylek. Stejný proces je možné opakovat i po proběhnutí závěrečného měsíčního vyhodnocení odchylek, a to v první kalendářní den 4. měsíce následujícího po měsíci, který je vyhodnocováván (předběžná verze ZMV) a ve čtvrtý pracovní den 4. měsíce následujícího po měsíci, za který je prováděno vyhodnocení (finální verze ZMV, po které již ale není možné provádět opravy). 
Provozovatel LDS provádí kontrolu sumy jím změřených hodnot proti sumárním hodnotám vypočteným v CS OTE, které jsou (po výpočtu) uloženy na dopočtovém EAN OPM.

Vstupní data pro kontrolu
1) Sumární hodnoty za síť spočtené systémem OTE
· Jak se dotázat na sumární hodnoty OPM za SZ a síť
Přes portál CS OTE je možné získat sumární hodny spočtené systémem CS OTE při agregačních výpočtech. Tyto hodnoty jsou přístupné prostřednictvím dotazu:
CDS -> TDD -> Agregované hodnoty za DS
Do dotazu se zadá období, EAN dopočtového OPM a pokud provádíme kontrolu více zpětně, tak i verzi požadovaných dat.
V odpovědi získáme výsledné sumární hodnoty za danou síť. Tyto vyexportujeme do Excelového souboru prostřednictvím tlačítka „Exportovat“ v pravém horním rohu.
Pro zjištění dopočtových EAN pro všechny sítě provozovatele je možné použít dotaz CDS->OPM->Aktualizace číselníku OPM. Kde se jen zvolí datum od a do a druh OPM se zvolí „dopočet za síť“
· Co znamenají jednotlivé profily
Na dopočtovém OPM je sada profilů:
i) Pro sumární hodnoty měření v rámci sítě jsou k dispozici profily ASXY kde X znamená typ měření a Y typ profilu sumární hodnoty (1 = výroba/dodávka do soustavy; resp. 2 = spotřeba/odběr ze soustavy). X tedy nabývá hodnot A, B, nebo C (případné měření typu M je součástí profilu pro měření typu B, dále jsou hodnoty profilu A11 u OPM s příznak mikrozdroj napočítávány do profilu ASB1). Y může být:
1 -> Značí sumu výrob OPM typu 0001 (výroba výrobních OPM)
2 -> Značí sumu spotřeb OPM typu 0002 (spotřeba spotřebních OPM)
4 -> Značí sumu spotřeb OPM typu 0001(spotřeba výrobních OPM) 
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Možné profily jsou tedy následující:
ASA1, ASA2, ASA4, ASB1, ASB2, ASB4, ASC1, ASC2, ASC4
ii) Pro sumu dat z předávacích míst mezi propojenými distribučními soustavami jsou k dispozici profily A3XY. kde X znamená typ měření a Y typ profilu předávacího místa.              X tedy nabývá hodnot A, B, nebo C (případné měření typu M je součástí profilu pro měření typu B). Y může nabývat hodnot:
1 -> Značí sumu dodávek do sítě z okolních sítí
2 -> Značí sumu odběrů ze sítě do okolních sítí
Možné profily jsou tedy následující:
A3A1,A3A2,A3B1,A3B2,A3C1,A3C2

2) Ztráty, neboli hodinová spotřeba na dopočtovém EAN 
Další ze vstupních hodnot pro kontrolu jsou hodinové hodnoty uložené na A12 dopočtového EAN, tedy vypočtené ztráty v síti. Tyto získáme pomocí CDS->Skutečná data->Skutečná data (kWh),  kde zadáme EAN dopočtového EAN, období „od-do“ (měsíc) a verzi zúčtování, která je požadována. Dalším způsobem, jak dopočítat hodnoty A12 dopočtového OPM je sečíst všechny profilové hodnoty získané dotazem na sumární hodnoty (dotaz výše).

Kontrola hodnot
S výjimkou spotřeb s měřením typu C se pro výpočet v CS OTE používají hodinová profilová měření (!v CS OTE se pro výpočty odchylek nepoužívají hodnoty z DUF pro žádné OPM s měřením typu A, B, nebo M!). Tyto jsou tedy vstupem do kontrolních výpočtů.
Kontrola se provádí po krocích od sum až po jednotlivá OPM:
V prvním kroku tedy porovnáme sumu konkrétního ASXY profilu se změřenou sumou:
ASA1 proti výrobě výroben s měřením A (hodinový profil proti profilu)
ASA2 proti spotřebě spotřebních OPM s měřením A (hodinový profil proti profilu)
ASA4 proti spotřebě výroben s měřením A (hodinový profil proti profilu)

ASB1 proti výrobě výroben s měřením B (hodinový profil proti profilu)
ASB2 proti spotřebě spotřebních OPM s měřením B (hodinový profil proti profilu)
ASB4 proti spotřebě výroben s měřením B (hodinový profil proti profilu)

ASC1 proti výrobě výroben s měřením C (suma profilu proti změřené hodnotě)
ASC4 proti spotřebě výrobních OPM s měřením C (suma profilu proti změřené hodnotě)

Specifický je profil ASC2, zde se kontroluje suma tohoto profilu profi sumě spotřeb ve VT a NT zaslaných pomocí DUFMO na OPM s měřením typu C. Tento výpočet je specifický, protože při výpočtu v CS OTE dochází k rozpočítávání zbytkového diagramu (zbytek v každé hodině, který se spočte jako suma nátoku do sítě-suma odtoku ze sítě do okolních sítí+dodávka výroben s měřením A,B, nebo C -spotřeba výroben a spotřeb s měřením A nebo B) mezi A12 dopočtového EAN a sumy měření C pro jednotlivé subjekty zúčtování v dané síti. Pro každou hodinu musí být rozpočítané hodnoty zaokrouhleny na celou kWh na každém z rozpočítávaných profilů. V důsledku tohoto výpočtu dochází k zaokrouhlovací chybě. To je i důvodem, proč jsou často vykazované ztráty ve výkaze LDS o několik kWh rozdílné od hodnot A12 na dopočtovém OPM. K finální hodnotě ztrát dojde výpočtem provozovatele a hodnota dopočtového OPM by měla být pouze v toleranci. Rozdíl je standardně v řádu maximálně desítek kWh.

V případě, že při kontrolním výpočtu dle pokynů výše je výsledkem nenulové číslo (s výjimkou výše popsaného zaokrouhlovacího rozdílu na profilu ASC2), znamená to, že do systému CS OTE byly zaslány jiné hodinové odečty výroby/spotřeby, než které změřil provozovatel, a je v daném profilu nutné hledat po jednotlivých OPM tak, aby bylo nalezeno chybně zadané OPM. Identicky se postupuje v případě, že rozdíl mezi profilem ASC2 a sumou hodnot zaslaných pomocí DUFMO je vyšší, než desítky kWh.
