# Změny v CS OTE v souvislosti s navrhovanými změnami legislativy k 1.7.2024

Níže zmíněné návrhy úprav v CS OTE jsou připraveny na základě znění návrhu vyhlášky č. 408/2015 Sb. ve verzi, která byla zveřejněna do veřejného konzultačního procesu dne 19.3.2024. Vypořádání připomínek vznesených k návrhu vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou v rámci veřejného konzultačního procesu v současnosti není k dispozici, proto si operátor trhu vyhrazuje právo níže popsané úpravy případně ještě změnit, pokud si to situace na základě případné akceptace připomínek účastníků trhu k návrhu novely výše uvedené vyhlášky Energetickým regulačním úřadem vyžádá

*Do produkčního prostředí budou níže popsané úpravy implementovány s účinností od 1.7.2024.*

Obsah

[Změny v CS OTE v souvislosti s navrhovanými změnami legislativy k 1.7.2024 1](#_Toc164159252)

[**1.** **Možnost zasílat odhad ročního odběru na všechna odběrná místa na hladině NN** 2](#_Toc164159253)

[**2.** **Zranitelný zákazník (vyhláška č. 408/2015 Sb.)** 2](#_Toc164159254)

[**Evidence příznaku zranitelného zákazníka na kmenových datech v CS OTE** 2](#_Toc164159255)

[**Postup při zajištění dodávky zranitelnému zákazníkovi-DPI** 2](#_Toc164159256)

[**3.** **Kategorie měření (vyhláška č. 359/2020 Sb.)** 2](#_Toc164159257)

[**Typy kategorií měření C** 3](#_Toc164159258)

[**Iniciální nastavení kategorie měření C4 v CS OTE k 1.7.2024** 3](#_Toc164159259)

[**4.** **Atribut označující, že předávací místo je součástí agregačního bloku pro poskytování SVR (vyhláška č. 408/2015 Sb. a podmínky vstupu EAN do skupiny sdílení)** 3](#_Toc164159260)

[**5.** **Úprava struktury podkladů pro fakturaci distribuce dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 408/2015 Sb.** 4](#_Toc164159261)

[**DUFVO (odběrná místa mimo hladinu NN)** 4](#_Toc164159262)

[**DUFMO (odběrná místa na hladině NN)** 4](#_Toc164159263)

[**Úprava elektronické agregované faktury v souladu s úpravami DUFVO a DUFMO** 5](#_Toc164159264)

[**Úprava kontrol při příjmu DUF v OTE** 5](#_Toc164159265)

[**6.** **Úprava výkazu dle přílohy č. 11 až č. 16 PTE** 5](#_Toc164159266)

## **Možnost zasílat odhad ročního odběru na všechna odběrná místa na hladině NN**

V rámci úprav systému CS OTE bude provozovateli distribuční soustavy umožněno zasílat odhad ročního odběru (plánovaný roční odběr) na všechna **odběrná místa** (druh odběrného místa „0002“ – odběr elektřiny) **registrovaná na hladině nízkého napětí** (jedná se o změnu oproti dosavadnímu stavu, kdy je tento atribut povoleno zaslat pouze na odběrná místa s měřením typu C). V případě, že je odběrné místo označeno příznakem zranitelného zákazníka (viz níže), je zasílání hodnoty odhadu ročního odběru povinné.

## **Zranitelný zákazník (vyhláška č. 408/2015 Sb.)**

### **Evidence příznaku zranitelného zákazníka na kmenových datech v CS OTE**

Pro evidenci zranitelného zákazníka bude rozšířena registrační zpráva typu MASTERDATA o nový příznak „Zranitelný zákazník“. O tento nový atribut bude rozšířen i kmenový záznam OPM. Informace o tomto příznaku bude do OTE zasílána provozovatelem distribuční soustavy (DS) v rámci registrační zprávy 111.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název atributu | popis | struktura |
| v-customer | Příznak označující, že se jedná o zranitelného zákazníka | Boolean (0/1) |

V případě, že bude v registrační zprávě 111 zaslané provozovatelem DS uveden příznak označující zranitelného zákazníka, musí být v registrační zprávě uveden odhad ročního odběru.

Bude rozšířen formulář na portále OTE pro registraci kmenových dat odběrného místa o tento atribut. Dále bude o tento atribut rozšířena odpověď portálu OTE na dotaz na kmenová data odběrného místa (aktualizace číselníku OPM).

### **Postup při zajištění dodávky zranitelnému zákazníkovi-DPI**

Pro zajištění dodávky zranitelnému zákazníkovi v případě, že na OPM končí služba primárního dodavatele a k následujícímu dni není účinná změna dodavatele (schválená ZD) do OPM, resp. v tomto OPM není registrován dodavatel elektřiny (od následujícího dne po konci přiřazení předchozího dodavatele), bude toto odběrné místo převedeno do režimu DPI dodávky. Na OPM bude přiřazen DPI dodavatel a DPI subjekt zúčtování na dobu do následující schválené změny dodavatele v budoucnosti nebo do konce příznaku zranitelného zákazníka, maximálně však na dobu 3 měsíců.

Po přiřazení odběrného místa zranitelného zákazníka k dodavateli poslední instance bude o této skutečnosti OTE informovat dotčené subjekty zprávou 245.

## **Kategorie měření (vyhláška č. 359/2020 Sb.)**

Pro typ měření C bude nově zavedena i kategorie měření, která bude relevantní pro odběrná místa druhu 0002 (spotřební) a 0001 (výrobní).

Nový atribut „kategorie měření“ bude nabývat hodnot: C1, C2, C3, C4.

Bude rozšířena xsd šablona MASTERDATA o nový podmíněně povinný atribut kategorie měření

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název atributu | Popis | Struktura | Výpis hodnot |
| katm | Kategorie měření | číselník | C1, C2, C3, C4 |

Provozovatel distribuční soustavy bude povinen uvádět atribut „kategorie měření“ ve všech registračních zprávách, kde je ve zprávě uveden typ měření C. Atribut bude zakázáno uvádět v případě, že typ měření je různý od C. Povinnost předávat při každé aktualizaci technických kmenových dat odběrného místa s měřením typu C odhad ročního odběru zůstává i nadále zachována (nezávisle na tom, zda je kategorie měření C1, C2, C3 či C4).

Na portále OTE bude rozšířena sekce **CDS->OPM->Aktualizace číselníku OPM** o novou položku „kategorie měření“. O tuto položku bude rozšířen i výpis kmenových dat a export výpisu do excelu.

### **Typy kategorií měření C**

Kategorie měření typu C1, C2 a C3 jsou z pohledu systému OTE považovány za průběhové měření a budou jim generovány identické profilové hodnoty jako jsou generovány u měření typu B.

Kategorie měření C4 je považována za neprůběhové měření a nastavení v CS OTE bude identické jako u měření typu C před 1.7.2024.

### **Iniciální nastavení kategorie měření C4 v CS OTE k 1.7.2024**

Pro všechny OPM s typem měření C bude provedeno jednorázové přiřazení kategorie měření C4 ode dne účinnosti 1.7.2024. Toto přiřazení proběhne v systému OTE jednorázovým procesem. Upozorňujeme účastníky, že tuto informaci musejí implementovat do svých systémů, protože při této jednorázové změně nebudou zasílány opisové zprávy na účastníky trhu.

## **Atribut označující, že předávací místo je součástí agregačního bloku pro poskytování SVR (vyhláška č. 408/2015 Sb. a podmínky vstupu EAN do skupiny sdílení)**

Šablona MASTERDATA bude rozšířena o nový atribut informující, že EAN je zařazen do agregačního bloku pro poskytování SVR. Atribut bude na EAN přiřazován systémem OTE na základě informace předané od provozovatele přenosové soustavy. Atribut tedy nebude možné zaslat v rámci aktualizace kmenových dat provozovatelem distribuční/přenosové soustavy. Při přiřazení/odstranění tohoto atributu v CS OTE nebude systémem OTE zasílána na účastníky trhu zpráva s opisem kmenových dat.

Atribut je implementován z důvodu prozatímní nemožnosti souběhu poskytování služeb výkonové rovnováhy a sdílení.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název atributu | popis | struktura |
| cert-svr | Příznak označující, že je EAN zařazen do agregačního bloku pro poskytování SVR | Boolean (0/1) |

Nový atribut bude vracen v odpovědi na žádost o kmenová data OPM (dotaz 351, odpověď 353).

Na portále OTE v sekci „Aktualizace číselníku OPM“ bude do časově závislých dat přidána nová needitovatelná položka „**EAN je certifikován pro SVR**“. O tento atribut bude rozšířen i výpis kmenových dat na portále OTE a excelový export.

## **Úprava struktury podkladů pro fakturaci distribuce dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 408/2015 Sb.**

Na základě implementace sdílení dochází k úpravě struktury podkladů pro fakturaci distribuce dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 408/2015 Sb. V této fázi dochází k implementaci navržených změn platných k 1.7.2024 (změny navržené s platností od 1.1.2025 nejsou součástí návrhu).

### **DUFVO (odběrná místa mimo hladinu NN)**

Do zprávy DUF VO bude přidán jeden nový nepovinný parametr pro evidenci sumy silové elektřiny očištěné o sdílení.

Bude rozšířena šablona CDSIDIS v elementu OPM o atribut „qty-ash“ - Celkový odběr pro vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny [kWh s přesností na 2 desetinná místa].

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název atributu | popis | struktura |
| qty-ash | Celkový odběr pro vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny | qty\_type\_2 |

Položka bude z pohledu xsd šablon nepovinná.

Bude rozšířena enumerace položky DUFVO/PRICE/item o novou enumeraci D034\_NSI:

|  |  |
| --- | --- |
| Název enumerace | popis |
| D034\_NSI | Poplatek za nesíťovou infrastrukturu |

Ukázka exportního souboru z portálu OTE (export DUF do excelu) s popisem položek



### **DUFMO (odběrná místa na hladině NN)**

Do zprávy DUF MO budou nově přidány 2 nepovinné atributy pro evidenci sumy silové elektřiny očištěné o sdílení.

XSD šablona CDSIDIS bude rozšířena v elementu OPM o 2 nové nepovinné položky:

* qty-ashvt - Suma fakturace VT silová elektřina (typ: qty\_type\_2)
* qty-ashnt - Suma fakturace NT silová elektřina (typ: qty\_type\_2)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název atributu | popis | struktura |
| qty-ashvt | Celkový odběr pro vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny ve VT tarifu | qty\_type\_2 |
| qty-ashnt | Celkový odběr pro vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny v NT tarifu | qty\_type\_2 |

Bude rozšířena enumerace položky DUFMO/PRICE/item o novou enumeraci D034\_NSI:

|  |  |
| --- | --- |
| Název enumerace | popis |
| D034\_NSI | Poplatek za nesíťovou infrastrukturu |

Ukázka exportního souboru z portálu OTE (export DUF do excelu) s popisem položek



### **Úprava elektronické agregované faktury v souladu s úpravami DUFVO a DUFMO**

Na základě úprav v DUFVO a DUFMO v souvislosti s úpravou přílohy č. 20 vyhlášky č. 408/2015 Sb. budou provedeny ekvivalentní úpravy i v rámci elektronické agregované faktury. Jedná se o rozšíření definice xsd šablony CDSINVOICE o následující atributy:

GU034  poplatek za nesíťovou infrastrukturu

GU035  Suma VT silová elektřina se zohledněním sdílení

GU036  Suma NT silová elektřina se zohledněšním sdílení

GU037  Celkový odběr pro vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny (kWh)

### **Úprava kontrol při příjmu DUF v OTE**

V případě, že odběrné místo není zařazeno do skupiny sdílení, může rozdíl hodnoty DUF a profilu za kalendářní měsíc nabývat maximálně hodnoty:

* 15 kWh u měření typu A,
* 2 kWh u měření typu B a měření typu C kategorie C1, C2, C3.

V případě, že je kontrola prováděna nad DUFMO, kontroluje se „suma měření“ proti „qty-VT+qty-NT“ určené pro fakturaci distribuce.

V případě, že odběrné místo je zařazeno do skupiny sdílení, pak se kontroluje „suma profilu měření s respektováním sdílení“ (S profily) proti hodnotě „qty-ash“ u DUFVO a proti součtu hodnot „qty-ashvt + qty-ashnt“ u DUFMO.

## **Úprava výkazu dle přílohy č. 11 až č. 16 PTE**

Na základě návrhu úprav příloh vyhlášky č. 408/2015 Sb. dojde k úpravám relevantních výkazů dle příloh č. 11 až č. 16. Bližší informace viz návrh novely o pravidlech trhu s elektřinou vstupující do veřejného konzultačního procesu: <https://eru.gov.cz/navrh-novely-vyhlasky-o-pravidlech-trhu-s-elektrinou-0> .