Přechod na středoevropský letní čas v CS OTE

Situace

V neděli 27. března 2011 ve 2:00 hodiny dochází ke změně středoevropského času (SEČ) na středoevropský letní čas (SELČ) tak, že se ve 2:00 hodiny SEČ  posunou  hodiny na 3:00 hodiny SELČ. Obchodní den  neděle 27.března bude tedy mít 23 obchodních hodin.
Dopad na účastníky trhu s elektřinou
 Tato změna musí být respektována při předávání smluvních hodnot a hodnot z měření do centrálního systému OTE. . 

Změna času má dopad na následující operace, prováděné účastníky trhu s elektřinou:

· Registrace ERD typ diagramu DDD – účastníci trhu zadávají hodnoty pouze pro 23 hodin obchodního dne 27.3.2011. Registrace musí být provedena standardně nejpozději do 13:30 hodin (SEČ) dne 26.3.2011.

· Zadání nabídek a poptávek na denní trh s elektřinou – účastníci trhu zadávají nabídky na prodej a nákup elektřiny pro 23 hodin obchodního dne  27.3.2011. Zadání nabídek musí být ukončeno standardně do 11:15 hodin (SEČ) dne 26.3.2011.

· Zadání nabídek na nákup a prodej na VVT– účastníci trhu zadávají nabídky na prodej a nákup elektřiny pro 23 hodin obchodního dne pro 27.3.2011. Zadání nabídek probíhá průběžně a nutno mít na paměti, že index obchodní hodiny je brán od počátku obchodního dne (tedy např. pro interval 12:00 až 13:00 je index obchodní hodiny 12).

· Zaslání dat z měření – poskytovatelé dat z měření zasílají za obchodní den 27.3.2011 pouze 23 hodnot na všechna OPM, na která standardně posílají data (OPM  typu A výroba , spotřeba, předávací místo). Data musí být zaslána na OTE standardně do 11:00 (SELČ) dne 28.3.2011.

· Zasílání dat o aktivované regulační energii provozovatel přenosové soustavy zasílá za obchodní den 27.3.2011 za každého poskytovatele regulační energie údaje o regulační energii pouze za 23 hodin . Data musí být zaslána na OTE standardně do 11:00 hodin (SELČ) dne 28.3.2011. 

· Výpočet odchylek – CS OTE provede pro obchodní den  27.3.2011 výpočet odchylek pro 23 obchodních hodin.     
Dopad na účastníky trhu s plynem
· Nominace, renominace – účastníci trhu s plynem zadávají nominace a renominace na obchodní den 26.3.2011 jednou hodnotou pro celý den, stejně jako na ostatní dny. Nominační okno jehož uzavírka je v 02:00:00 bude vynecháno.

(účastníci musí vzít při plánování nominací v úvahu, že plynárenský den 26.03. má 23 hodin). 
Uzavírky nominačních oken 26.03. (platí pro nominace na 26.03. a 27.03.) budou plánovány na 00:00 SEČ, 1:00 SEČ,  3:00 SELČ, atd. (tj. nominační okno jehož uzavírka je v 02:00 SEČ bude vynecháno)

· Zaslání dat z měření pro komoditu plyn – poskytovatelé dat z měření zasílají za obchodní den  26.03.2011 jednu hodnotu pro celý den na všechna OPM, stejně jako ostatní dny. Ve zprávě je nutné správně uvést časový posun oproti UTC pro počátek (+01-zimní čas) a konec platnosti hodnot (+02-letní čas). Data musí být zaslána na OTE standardně do 12:00 (SELČ) dne 27.03.2011.".
Interval pro 26.03.2011 bude tedy následující :

Datum od: 2011-03-26T06:00+01:00

Datum do: 2011-03-27T06:00+02:00

Způsob zadání ERD typ diagramu DDD, ZDD a ZVD

Registrace ERD typ diagramu DDD, ZDD a ZVD pro den 27.3.2011 musí být zadána účastníkem trhu následujícím způsobem:

· Účastník trhu vyplní hodnoty pro obchodní hodiny 1, 2, 3 až 23.

Pokud budou účastníkem vyplněny hodnoty pro obchodní hodiny 24 a 25, pak nebude RD  systémem přijat do zpracování a poskytovatel dat RD bude muset zaslat opravený dokument s RD  znovu - netýká se zadání prostřednictvím WEB formuláře, ten nabízí vždy korektní počet hodin k vyplnění v závislosti na vybraném dni dodávky.

Pozn.

Hodnota dne dodávky je u ERD uváděna v UTC (intervalem dle standardu ETSO). Pro den dodávky 27.3.2011 musí být obchodní den vyjádřen hodnotou „2011-03-26T23:00Z/2011-03-27T22:00Z“ v těchto položkách XML zprávy:

· ScheduleTimeInterval
· MatchingPeriod (u ZDV se začátek intervalu může zkracovat)

· TimeInterval
V opačném případě systém odmítne registraci celého DDD.
Pro den dodávky  28.3.2011  musí být obchodní den vyjádřen hodnotou „2011-03-27T22:00Z/2011-03-28T22:00Z“. Analogicky budou vyjádřeny všechny následující dny dodávky v letním čase. 
Způsob zadání nabídek a poptávek na denní trh

Nabídky a poptávky na denní trh budou účastníkem trhu zadávány následujícím způsobem:

Účastník trhu vyplní hodnoty pro obchodní hodiny 1, 2, 3 až 23.

Pokud budou účastníkem vyplněny hodnoty pro obchodní hodiny 24 a 25, pak nebude nabídka či poptávka systémem přijata do zpracování (bude přijata jako neplatná) a poskytovatel dat nabídky či poptávky bude muset zaslat opravenou nabídku či poptávku znovu - netýká se zadání prostřednictvím WEB formuláře, ten nabízí pouze korektní počet hodin k vyplnění v závislosti na vybraném dni dodávky.

Pozn.

Hodnota pro obchodní hodinu 1 odpovídá intervalu 0:00 – 1:00 hod, 2 odpovídá 1:00 – 2:00, 3 odpovídá 3:00 – 4:00, 4 odpovídá 4:00 – 5:00 atd. až 23 odpovídá 23:00 – 24:00

Způsob zadání nabídek na VVT

Nabídky na VVT budou účastníkem trhu zadávány následujícím způsobem:

Účastník trhu vyplní hodnoty pro obchodní hodiny 1, 2, 3 až 23.

Pokud budou účastníkem vyplněny hodnoty pro obchodní hodiny 24 a 25, pak nebude nabídka systémem přijata do zpracování (bude přijata jako neplatná) a poskytovatel dat nabídky bude muset zaslat opravenou nabídku znovu - netýká se zadání prostřednictvím WEB formuláře, ten nabízí pouze korektní počet hodin k vyplnění v závislosti na vybraném dni dodávky.

Pozn.

Hodnota pro obchodní hodinu 1 odpovídá intervalu 0:00 – 1:00 hod, 2 odpovídá 1:00 – 2:00, 3 odpovídá 3:00 – 4:00, 4 odpovídá 4:00 – 5:00 atd. až 23 odpovídá 23:00 – 24:00

Způsob zaslání dat z měření

CS OTE bude pro obchodní den 27.3.2011 očekávat skutečné hodnoty (data z měření) od poskytovatelů dat z měření standardně následující pracovní den do 11:00 SELČ (platného času). 

Systém bude u měření pro obchodní den 27.3.2011 akceptovat pouze soubor, ve kterém budou skutečná data pouze pro 23 obchodních hodin. Tyto hodiny musí být číslovány ve shodě s časovým offsetem uvedeným v hlavičce zprávy, přičemž tento offset platí pro všechny časy uvedené ve zprávě. 

Pokud bude soubor obsahovat data pro 24 obchodních hodin, nebude soubor systémem přijat do zpracování a poskytovatel dat z měření bude muset zaslat opravený soubor znovu. K této situaci dojde rovněž v případě, že číslování hodin nebude odpovídat časovému offsetu v hlavičce zprávy.

V den přechodu na SELČ tak zpráva obsahuje 23 hodnot v souvislých periodách s první periodou od 00 do 01 hodin dne D (27.03.2011) a poslední periodou od 22 do 23 hodin dne dne D (27.03.2011) s offsetem 1. Při použití offsetu 2 by pak zpráva začínala periodou od 01 do 02 hodin dne D (27.03.2011) a končí  poslední periodou od 23 do 00 hodin dne D (27.03.2011)
Analogicky se tvoří také měsíční zpráva za březen- buď končí předposlední  březnovou hodinou s offsetem 1 nebo začíná druhou hodinou v březnu s offsetem 2, vždy ale musí obsahovat o 1 hodinu méně.
Stejné požadavky platí pro opravná data pro obchodní den 27.3.2011, která budou zaslaná kdykoli později, tj. po datu 28.3.2011.

Stejné požadavky platí pro údaje o  regulační elektřině a o přeshraničních obchodech   zasílané provozovatelem přenosové soustavy.

Přechod výpočetní techniky IS OTE na SELČ

Dne 27.3.2011 přejdou všechny servery a pracovní stanice IS OTE  automaticky na SELČ.  Ve 2:00 hod. SEČ dojde k posunutí času na 3:00 hod. SELČ.

Tím bude zajištěno, že všechny časově závislé operace prováděné OTE v průběhu obchodního dne (uzávěra dvoustranného obchodování, uzávěra příjmu nabídek a poptávek, příjem skutečných dat atd.) budou od 3:00 hod. 27.3.2011 prováděny ve SELČ.
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